ООО «ПМК»

г. Пермь т/ф +7(342)2631611 E-mail: pmkpk@ya.ru http: parmaled.ru

http: пармасвет.рф

**Парма Кукуруза Е27 Д40 3000/4000/6500К**

#

#  Описание

 *Область применения светодиодной лампы Парма Кукуруза - промышленные, складские и подсобные помещения, придомовые и парковые территории, лестничные клетки, мастерские,* *где требуется направленное и яркое освещение с повышенными требованиями к защищенности.*

*Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением светильник имеет кривую силы света 120о.*

*Специальный поворотный механизм позволяет регулировать направление света и обеспечивает эффективную интеграцию в сфере применения.*

 ***КСС Габаритный чертеж корпуса***


# Основные технические данные и характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип светильника:** | Кукуруза  |
| Мощность, [Вт ±10%]: | 40 |
| Световой поток светильника, [лм ±5%]: | 5300 - 5700 |
| Входящее напряжение, [В]: | 100...277 |
| Частота питания, [Гц]: | 50 |
| Коэффициент мощности [Pf], не менее: | 1 |
| Корректор мощности драйвера: | нет |
| Класс защиты от поражения электрическим током:  | I |
| Производитель светодиода: |  Bridgelux |
| Цветовая температура, [К]: | 3000 / 4000 / 6500 |
| Двойной угол половинной яркости, [°]: | 120 |
| Материал корпуса | Экструдированный сплав алюминия |
| Тип кривой силы света: | Косинусная |
| Размеры светильника, [мм]: | Ø96×264 |
| Масса светильника не более, [кг]: | 0,7 |
| Масса брутто, [кг] | 1 |
| Тип крепления: |  Цоколь Е27 |
| Степень защиты, [IP]: | 64 |
| Климатическое исполнение и категория размещения: | УХЛ2 |
| Температура эксплуатации, [°С]: | от -40 до +50 |
| Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]: | 3 - 15 |
| Гарантийный срок, [мес.]: | 36 |
| Срок службы светодиодов не менее,[час]: | 100 000 |