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Парма Аисберг 60-Р/7300/4000/100/65

Описание
[bookmark: _GoBack]
[image: C:\Users\user\Downloads\photoroom (1).png]     Область применения светодиодного светильника Парма Айсберг - промышленные, складские и подсобные помещения, лестничные клетки, мастерские, где требуется направленное и яркое освещение с повышенными требованиями к защищенности. 
Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением светильник оснащается прозрачным или опаловым рассеивателями.
Основной способ монтажа светильников Айсберг – накладной. В комплекте идут крепления-защёлки, с помощью которых можно легко установить светильники на любую поверхность (стену, потолок, балку и т.д.).


                                 КСС					            Габаритный чертеж корпуса
[image: C:\Users\user\Desktop\КЛИЕНТЫ\Тендеры КОНТУР\СВЕТИЛЬНИКИ\Айсберг Желудь Е27 Е40\Айсберг 2.0\Фото\Опал 1200 мм\GB-promled-aisberg_v2-20-1200mm-#-eko_l-#-#-#-#-800x800.jpg]

Опал                                                                                               Прозрачный	
    
[image: C:\Users\user\Desktop\КЛИЕНТЫ\Тендеры КОНТУР\СВЕТИЛЬНИКИ\Айсберг Желудь Е27 Е40\Айсберг 2.0\КСС+описание\Айсберг 2.0 600, 1250мм Прозрачный.jpg]












Основные технические данные и характеристики

	Тип светильника:
	Айсберг Опал
	Айсберг Прозрачный

	Мощность, [Вт ±10%]:
	50
	50

	Световой поток светильника, [лм ±5%]:
	6100
	7300

	Входящее напряжение, [В]:
	176...264
	176...264

	Частота питания, [Гц]:
	50
	50

	Коэффициент мощности [Pf], не менее:
	0,98
	0,98

	Корректор мощности драйвера:
	нет
	нет

	Класс защиты от поражения электрическим током: 
	1
	1

	Производитель светодиода:
	Bridgelux
	Bridgelux

	Цветовая температура, [К]:
	3000 / 4000 / 5000
	3000 / 4000 / 5000

	Двойной угол половинной яркости, [°]:
	100
	100

	Материал корпуса
	ABS-пластик
	ABS-пластик

	Материал оптического элемента:
	УФ-стабилизированный полистирол
	УФ-стабилизированный полистирол

	Тип кривой силы света:
	 Косинусная
	 Косинусная

	Размеры светильника ДхШхВ, [мм]:
	1218×80×78
	1218×80×78

	Масса светильника не более, [кг]:
	[bookmark: RANGE!C16]1,4
	1,4

	Масса брутто, [кг]
	1,6
	1,6

	Крепление, [мм]:
	Накладной
	Накладной

	Степень защиты, [IP]:
	65
	65

	Климатическое исполнение и категория размещения:
	УХЛ2
	УХЛ2

	Температура эксплуатации, [°С]:
	от -40 до +50
	от -40 до +50

	Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]:
	2 - 10
	2 - 10

	Гарантийный срок, [мес.]:
	36
	36

	Срок службысветодиодов не менее,[час]:
	100 000
	100 000
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