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Светильник Парма Maximum 25-G/4000/5000/120/67/1Ex mb IIC T6 Gb X

Описание
[image: C:\Users\Артём\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Скриншот 24-11-2023 163955.jpg]	   Область применения светильника Maximum G предназначены для освещения предприятий по газонефтедобыче, заводов по производству минеральных удобрений, производств топливно-энергетического комплекса и предприятий где требуется защита 1Ех или 2Ех
   	   Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением. Светильник оснащён закаленным стеклом. Универсальность крепления (винт-петля, консоль, кронштейн) обеспечивает максимальный комфорт при монтаже и эффективную интеграцию в сфере применения.


Кривая силы света			Габаритный чертеж корпус
[image: C:\Users\Miha\Desktop\КСС\рис\Ш - Широкая 160 гр. (без фона).png][image: C:\Users\Артём\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Скриншот 22-11-2023 142206.jpg]

















Основные технические данные и характеристики

	Тип светильника:
	Maximum G Ex

	Мощность, [Вт ±10%]:
	25

	Световой поток модуля, [лм ±5%]:
	4575

	Входящее напряжение, [В]:
	100…305

	Защита от 380 В:
	Да

	Частота питания, [Гц]:
	47…63

	Коэффициент мощности [Pf], не менее:
	0,98

	Корректор мощности драйвера:
	Нет

	Класс защиты от поражения электрическим током:
	1

	Цветовая температура, [К]:
	[bookmark: _GoBack]5000/6000/7000

	Двойной угол половинной яркости, [°]:
	120

	Материал оптического элемента:
	Стекло 

	Тип кривой силы света:
	Косинусная

	Размеры светильника ДхШхВ, [мм]:
	195х150х86

	Масса светильника не более, [кг]:
	[bookmark: RANGE!C17]3,2

	Крепление, [мм]:
	Универсальное

	Степень защиты, [IP]:
	67

	Климатическое исполнение и категория размещения:
	УХЛ1

	Температура эксплуатации, [°С]:
	от -40 до +60

	Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]:
	от 6

	Гарантийный срок, [мес.]:
	60

	Срок службы светодиодов не менее,[час]:
	100000
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