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Светильник Парма Maximum 100-S/18000/5000/160/65
                    
Описание

[image: C:\Users\Артём\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Скриншот 19-10-2022 160520-PhotoRoom.png]	 Область применения светильника Парма-Maximum - автомагистрали, улицы, наружное освещение производственных предприятий и придомовых территорий, где требуется равномерное и яркое освещение с повышенными требованиями к защищенности.
 
Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением светильник оснащён возможностью линз с различными углами рассеивания: 30°, 60°, 90°, 120°, 140°, 160°.
Универсальность крепления (винт-петля, консоль, кронштейн) обеспечивает максимальный комфорт при монтаже и  эффективную интеграцию в сфере применения.


КСС					Габаритный чертеж корпуса
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Основные технические данные и характеристики

	Тип светильника:
	Maximum

	Мощность, [Вт ±10%]:
	[bookmark: _GoBack]100

	Световой поток светильника, [лм ±5%]:
	17980-18200

	Входящее напряжение, [В]:
	100…305

	Защита от 380 В:
	Да

	Частота питания, [Гц]:
	47…63

	Коэффициент мощности [Pf], не менее:
	0,98

	Корректор мощности драйвера:
	Да

	Класс защиты от поражения электрическим током:
	1

	Производитель светодиода:
	Refond

	Цветовая температура, [К]:
	5000

	Двойной угол половинной яркости, [°]:
	153°×81°

	Материал оптического элемента:
	УФ-стабилизированный поликарбонат

	Тип кривой силы света:
	Ш/Б

	Размеры светильника ДхШхВ, [мм]:
	270х150х110

	Масса светильника не более, [кг]:
	[bookmark: RANGE!C17]2,5

	Крепление, [мм]:
	Консоль, Поворотный кронштейн

	Степень защиты, [IP]:
	65

	Климатическое исполнение и категория размещения:
	УХЛ1

	Температура эксплуатации, [°С]:
	от -40 до +50

	Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]:
	от 6

	Гарантийный срок, [мес.]:
	60

	Срок службы светодиодов не менее,[час]:
	100000
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