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Светильник Парма Соло 20-М/MT/2800/5000/120/67
                 
Описание

[image: C:\Users\Артём\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Скриншот 22-04-2023 123310.jpg]Область применения светильника Парма 20-MT  – освещение рабочего участка.
Предназначен для освещения рабочих зон металлообрабатывающих станков и другого производственного оборудования. 
Светильник оснащён возможностью  модернизации различными типами светового рассеивателя (каленое стекло, поликарбонат и тд).
Баланс высокой силы светового потока и комфортной температуры света обеспечивает возможность увеличения безопасной производительности труда.
Универсальность крепления обеспечивает максимальный комфорт при монтаже и  эффективную интеграцию в сфере применения.


                      КСС                                                           Габаритный чертеж корпуса
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Основные технические данные и характеристики

	Тип светильника:
	Соло 20-MT 

	Мощность, [Вт ±10%]:
	20

	Световой поток светильника, [лм ±5%]:
	2800-2996

	Входящее напряжение, [В]:
	176...264

	Коэффициент мощности [Pf], не менее:
	0,95

	Класс защиты от поражения электрическим током:
	[bookmark: _GoBack]I

	Производитель светодиода:
	Samsung

	Количество светодиодов, [шт]:
	24

	Цветовая температура, [К]:
	5000

	Двойной угол половинной яркости, [°]:
	120

	Материал оптического элемента:
	УФ-стабилизированный поликарбонат прозрачный

	Тип кривой силы света:
	Косинусная

	Корпус светильника:
	Алюминий

	Размеры светильника ДхШхВ, [мм]:
	485х58х37,8

	Масса светильника не более, [кг]:
	0,4

	Универсальный поворотный кронштейн [мм]:
	-

	Степень защиты, [IP]:
	67

	Рекомендуемая высота установки, [м]
	1 - 3

	Климатическое исполнение и категория размещения:
	УХЛ2

	Температура эксплуатации, [°С]:
	от -40 до +40

	Гарантийный срок, [мес.]:
	36

	Срок службы светодиодов не менее,[час]:
	100000
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