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Описание
Область применения светильника: коридоры, придомовые территории, освещение цехов, гаражей, производств, складов, подсветка мостов, фасадов зданий, архитектурных сооружений.
[image: ПАРМА-СОЛО (без фона)]Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением.
Светильник имеет 2 вида рассеивателя: прозрачный, опал. 
Универсальность крепления (винт-петля, консоль, поворотный кронштейн) обеспечивает максимальный комфорт при монтаже.




Кривая Сила Света			Габаритный чертеж корпуса
[image: C:\Users\12C2~1\AppData\Local\Temp\7zE0CBD524A\Парма Соло паспорт+то.jpg][image: D:\!Свет!\Пром-Свет\Кривые света\120 гр. поликарбонат прозрачный.jpg]
	

					












					Основные технические данные и характеристики

	Тип светильника:
	Соло

	Мощность, [Вт ±10%]:
	48

	Световой поток светильника, [лм ±5%]:
	6360

	Входящее напряжение, [В]:
	100...277

	Защита от 380 В:
	Нет

	Частота питания, [Гц]:
	50…60

	Коэффициент мощности [Pf], не менее:
	0,95

	Корректор мощности драйвера:
	нет

	Класс защиты от поражения электрическим током:
	1

	Производитель светодиода:
	Samsung

	Количество светодиодов, [шт]:
	96

	Цветовая температура, [К]:
	5000

	Двойной угол половинной яркости, [°]:
	120

	Материал оптического элемента:
	УФ-стабилизированный поликарбонат прозрачный

	Тип кривой силы света:
	Косинусная

	Размеры светильника ДхШхВ, [мм]:
	500х80х50

	Масса светильника не более, [кг]:
	2

	Крепление, [мм]:
	Консоль, Поворотный кронштейн, Винт-петля 

	Степень защиты, [IP]:
	65

	Климатическое исполнение и категория размещения:
	УХЛ1

	Температура эксплуатации, [°С]:
	от -40 до +50

	Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]:
	4 - 10

	Гарантийный срок, [мес.]:
	36

	Срок службы светодиодов не менее,[час]:
	100000
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