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                            Светильник Парма Сота 36-О/4500/5000/100/30
      
[bookmark: _GoBack]                                                                       Описание

[image: \\work\Общая\Яна\1907\menu_sota-2-1920x670-Photoroom (1).png]     Область применения светодиодного светильника Парма Сота – офисы, конференц-залы, торговые, образовательные и медицинские помещения. 
Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением светильник оснащается рассеивателем опал или микропризма.
Светильники Сота предназначены для монтажа в потолок типа «Армстронг».




КСС					                                         Габаритный чертеж корпуса
 
         Опал                                                                                Микропризма
[image: C:\Users\user\Desktop\КЛИЕНТЫ\Тендеры КОНТУР\СВЕТИЛЬНИКИ\Сота\Опал\КСС+описание\КСС Опал.jpg][image: C:\Users\user\Desktop\КЛИЕНТЫ\Тендеры КОНТУР\СВЕТИЛЬНИКИ\Сота\Опал\Фото\GB-promled-sota-20-#-#-#-#-#-#-#-800x800.jpg][image: C:\Users\user\Desktop\КЛИЕНТЫ\Тендеры КОНТУР\СВЕТИЛЬНИКИ\Сота\Микропризма\КСС+описание\КСС Микропризма.jpg]	


Основные технические данные и характеристики

	Тип светильника:
	Сота Опал
	Сота Микропризма

	Мощность, [Вт ±10%]:
	36
	36

	Световой поток светильника, [лм ±5%]:
	4140, 4450, 4450
	4320, 4650, 4650

	Входящее напряжение, [В]:
	176...264
	176...264

	Частота питания, [Гц]:
	50
	50

	Коэффициент мощности [Pf], не менее:
	0,98
	0,98

	Корректор мощности драйвера:
	1
	1

	Класс защиты от поражения электрическим током: 
	II
	II

	Производитель светодиода:
	Epistar
	Epistar

	Цветовая температура, [К]:
	3000 / 4000 / 5000
	3000 / 4000 / 5000

	Двойной угол половинной яркости, [°]:
	100
	80

	Материал корпуса
	Полипропилен
	Полипропилен

	Материал оптического элемента:
	УФ-стабилизированный полистирол
	УФ-стабилизированный полистирол

	Тип кривой силы света:
	 Косинусная
	 Косинусная

	Размеры светильника ДхШхВ, [мм]:
	595×595×37,5
	595×595×37,5

	Масса светильника не более, [кг]:
	[bookmark: RANGE!C16]1,4
	1,4

	Масса брутто, [кг]
	1,7
	1,7

	Крепление, [мм]:
	Встраиваемый / Накладной
	Встраиваемый / Накладной

	Степень защиты, [IP]:
	30
	30

	Климатическое исполнение и категория размещения:
	УХЛ4
	УХЛ4

	Температура эксплуатации, [°С]:
	от -40 до +40
	от -40 до +40

	Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]:
	2 - 6
	2 - 6

	Гарантийный срок, [мес.]:
	36
	36

	Срок службы светодиодов не менее,[час]:
	100 000
	100 000
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