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       Светильник  Парма Сота 40-O/БАП
    
Описание
[image: \\work\Общая\Яна\1907\menu_sota-2-1920x670-Photoroom (1).png]
     Область применения светодиодного светильника Парма Сота – офисы, конференц-залы, торговые, образовательные и медицинские помещения. 
[bookmark: _GoBack]Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением светильник оснащается рассеивателем опал или микропризма.
Светильники Сота предназначены для монтажа в потолок типа «Армстронг».



КСС					             		Габаритный чертеж корпуса
   
Опал			                  Микропризма
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Основные технические данные и характеристики

	Тип светильника:
	Сота Опал
	Сота Микропризма

	Мощность, [Вт ±10%]:
	40
	40

	Световой поток светильника, [лм ±5%]:
	5020, 5400, 5400
	5210, 5600, 5600

	Входящее напряжение, [В]:
	176...264
	176...264

	Частота питания, [Гц]:
	50
	50

	Коэффициент мощности [Pf], не менее:
	0,98
	0,98

	Коэффициент пульсации (Кп), не более, [%]
	1
	1

	Класс защиты от поражения электрическим током: 
	II
	II

	Производитель светодиода:
	Bridgelux
	Bridgelux

	Цветовая температура, [К]:
	3000 / 4000 / 5000
	3000 / 4000 / 5000

	Двойной угол половинной яркости, [°]:
	100
	80

	Материал корпуса
	Полипропилен
	Полипропилен

	Материал оптического элемента:
	УФ-стабилизированный полистирол
	УФ-стабилизированный полистирол

	Тип кривой силы света:
	Косинусная
	Косинусная

	Размеры светильника ДхШхВ, [мм]:
	595×595×37,5
	595×595×37,5

	Масса светильника не более, [кг]:
	1,5
	1,5

	Масса брутто, [кг]
	1,7
	1,7

	Крепление, [мм]:
	Встраиваемый / Накладной
	Встраиваемый / Накладной

	Степень защиты, [IP]:
	30
	30

	Климатическое исполнение и категория размещения:
	УХЛ4
	УХЛ4

	Температура эксплуатации, [°С]:
	от -40 до +40
	от -40 до +40

	Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]:
	2 - 6
	2 – 6

	Гарантийный срок, [мес.]:
	60
	60

	Срок службы светодиодов не менее,[час]:
	100000
	100000

	Мощность аварийного блока питания, [Вт]:
	2,5
	2,5

	Световой поток в аварийном режиме, [лм]:
	350
	350

	Время работы в аварийном режиме, [ч]:
	1,5
	1,5

	Емкость аккумуляторной батареи, [мАч]:
	2200
	2200

	Напряжение аккумуляторной батареи, [В]:
	3,7
	3,7

	Время полной зарядки батареи, [ч]:
	24
	24
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