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	Область применения светильника Парма-Strada - авто магистрали, улицы, наружное освещение производственных предприятий и придомовых территорий где требуется равномерное и яркое освещение с повышенными требованиями к защищенности.
 
Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением светильник оснащён возможностью линз с различными углами рассеивания: 30°, 60°, 90°, 120°, 140°, 160°, 180°.
Универсальность крепления (винт-петля, консоль, кронштейн) обеспечивает максимальный комфорт при монтаже и  эффективную интеграцию в сфере применения.


КСС					               Габаритный чертеж корпуса
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Основные технические данные и характеристики

	Тип светильника:
	Strada

	Мощность, [Вт ±10%]:
	50

	Световой поток светильника, [лм ±5%]:
	8700 / 9150

	Входящее напряжение, [В]:
	100…277

	Защита от 380 В:
	Нет

	Частота питания, [Гц]:
	50…60

	Коэффициент мощности [Pf], не менее:
	0,95

	Корректор мощности драйвера:
	Нет

	Класс защиты от поражения электрическим током:
	1

	Производитель светодиода:
	Samsung

	Количество светодиодов, [шт]:
	12

	Цветовая температура, [К]:
	4000 / 5000

	Двойной угол половинной яркости, [°]:
	160

	Материал оптического элемента:
	УФ-стабилизированный поликарбонат

	Тип кривой силы света:
	Широкая

	Размеры светильника ДхШхВ, [мм]:
	230х125х105

	Масса светильника не более, [кг]:
	[bookmark: RANGE!C17]1,5

	Крепление, [мм]:
	Поворотный кронштейн

	Степень защиты, [IP]:
	65

	Климатическое исполнение и категория размещения:
	УХЛ1

	Температура эксплуатации, [°С]:
	от -30 до +50

	Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]:
	5 - 8

	Гарантийный срок, [мес.]:
	36

	Срок службы светодиодов не менее,[час]:
	100000

	Аналог светильника:
	ДРЛ 125, ДНаТ 70
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