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Светильник Парма Strada 90-Р/16000/5000/160/65
                    
Описание

[image: C:\Users\Артём\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20221018_141930-PhotoRoom.png]	Область применения светильника Парма-Strada - авто магистрали, улицы, наружное освещение производственных предприятий и придомовых территорий где требуется равномерное и яркое освещение с повышенными требованиями к защищенности.
 
Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением светильник оснащён возможностью линз с различными углами рассеивания: 30°, 60°, 90°, 120°, 140°, 160°, 180°.
Универсальность крепления (винт-петля, консоль, кронштейн) обеспечивает максимальный комфорт при монтаже и  эффективную интеграцию в сфере применения.


КСС					               Габаритный чертеж корпуса
[image: C:\Users\Miha\Desktop\ПАРМА STRADA(разработка)\Г - Глубокая 60 гр. (без фона).png]
[image: C:\Users\user\Desktop\КЛИЕНТЫ\Тендеры КОНТУР\СВЕТИЛЬНИКИ\ПАРМА ФОТО ДЛЯ ПАСПАРТОВ И ТО\Парма Страда.jpg]

Основные технические данные и характеристики

	Тип светильника:
	Strada

	Мощность, [Вт ±10%]:
	658

	Световой поток светильника, [лм ±5%]:
	[bookmark: _GoBack]112000 - 16800

	Входящее напряжение, [В]:
	176...280

	Защита от 380 В:
	Нет

	Частота питания, [Гц]:
	50…60

	Коэффициент мощности [Pf], не менее:
	0,96

	Корректор мощности драйвера:
	Есть

	Класс защиты от поражения электрическим током:
	1

	Производитель светодиода:
	Samsung

	Количество светодиодов, [шт]:
	84

	Цветовая температура, [К]:
	3000 - 5700

	Двойной угол половинной яркости, [°]:
	90

	Материал оптического элемента:
	УФ-стабилизированный поликарбонат

	Тип кривой силы света:
	Широкая

	Размеры светильника ДхШхВ, [мм]:
	330х125х105

	Масса светильника не более, [кг]:
	30

	Крепление, [мм]:
	Универсальное

	Степень защиты, [IP]:
	65

	Климатическое исполнение и категория размещения:
	УХЛ1

	Температура эксплуатации, [°С]:
	от -50 до +50

	Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]:
	10 - 12

	Гарантийный срок, [мес.]:
	60

	Срок службы светодиодов не менее,[час]:
	100000
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