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Светильник Парма Универс 110-Р/14000/5000/120/65
      
                                         Описание

	Область применения светильника Парма-Универс - автомагистрали, улицы, наружное освещение производственных предприятий и придомовых территорий, где требуется равномерное и яркое освещение с повышенными требованиями к защищенности. 
Для комфортного освещения с максимальной световой эффективностью и минимальным энергопотреблением светильник оснащён линзой с углом  рассеивания 120о.
Универсальность крепления (винт-петля, консоль, кронштейн) обеспечивает максимальный комфорт при монтаже и  эффективную интеграцию в сфере применения.
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Основные технические данные и характеристики

	Тип светильника:
	Универс

	Мощность, [Вт ±10%]:
	110

	Световой поток светильника, [лм ±5%]:
	[bookmark: _GoBack]14300-14500

	Входящее напряжение, [В]:
	176...264

	Защита от 380 В:
	Нет

	Частота питания, [Гц]:
	47…63

	Коэффициент мощности [Pf], не менее:
	0,98

	Корректор мощности драйвера:
	Нет

	Класс защиты от поражения электрическим током:
	1

	Производитель светодиода:
	Samsung

	Количество светодиодов, [шт]:
	96

	Цветовая температура, [К]:
	3000, 4000, 5000

	Двойной угол половинной яркости, [°]:
	120

	Материал оптического элемента:
	УФ-стабилизированный поликарбонат прозрачный

	Тип кривой силы света:
	Косинусная

	Размеры светильника ДхШхВ, [мм]:
	495х106х56

	Масса светильника не более, [кг]:
	[bookmark: RANGE!C17]2,7

	Крепление, [мм]:
	Универсальный

	Степень защиты, [IP]:
	67

	Климатическое исполнение и категория размещения:
	УХЛ1

	Температура эксплуатации, [°С]:
	от -40 до +50

	Рекомендуемая высота установки одиночного светильника, [м]:
	13 - 16

	Гарантийный срок, [мес.]:
	60

	Срок службы светодиодов не менее,[час]:
	100 000
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